**大阳山急救站120急救系统及配套监控系统技术参数**

**一、项目名称：大阳山急救站120急救系统及配套监控系统**

**二、采购方信息：**

**采购方：苏州科技城医院**

**地址：苏州高新区科技城漓江路1号**

**电话：0512-695844432**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 分站软件 | 1. 将状态通知服务器；2、接收通信服务器的命令自动启动接收动作；3、自动启动警铃，提示准备出动；4、自动接收急救出车命令单；5、自动快速显示、打印急救出车命令单；6、自动快速显示、打印会面地点位置图；7、保存急救出车命令单及相应地理坐标；8、接收辅助信息，并显示、打印、存档；9、通知中心收到信息确认；10、急救病历回填功能；11、运行于急救站计算机上。

12、投标人需承诺所投分站软件可免费对接至苏州市急救中心现有调度平台，实现任务接单及分站数据查询能力 | 1 | 套 |
| 2 | 分站监控设备 | 分站IP摄像头1.图像传感器总像素：约248万数2.最低照度： 彩色：0.05Lux/F1.4 黑白：0.005Lux/F1.4 0Lux（红外灯开启）3.白平衡：自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯4.主码流分辨率及帧率： 50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1280×720)、25fps(704×576) 60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1280×720)、30fps(704×480)子码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)5.网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE6.其他主要参数如下：安装方式：多种安装方式可选根据应用环境进行选择；重量： 4.0kg ； 选配支架:PFB303W(壁装,臂长255mm);PFB300C(吊装,延长杆200mm);标配电源: 标配 ;球机尺寸:6寸;分辨率:200W；光学变倍：20倍；补光方式： 红外 ；产品尺寸：Φ202.0mm×325.0mm；供电方式： AC24V ；接口类型：RJ45接口；7.售后服务：包含安装材料；8、投标人需承诺所投分站监控设备可免费对接至苏州市急救中心现有监控平台，实现分站监控远程调阅能力，提供承诺书，否则做废标处理 | 1 | 套 |