便携式运动心肺测试仪采购需求
1、 软件至少有心肺通气量测试、6分钟步行测试、运动心肺换气量测试三个测试模块。
2、心肺通气量测试通过采集流量传感器数据，可给出FIVC(用力吸气肺活量),FIV1(用力吸气一秒量), FIV1%(用力吸气一秒率),PIF(吸气峰值流速),FVC(用力呼气肺活量),FEV1(用力呼气一秒量), FEV1%(用力呼气一秒率),PEF(呼气峰值流速),FEF(肺活量时呼气流速),MVV(最大分钟通气量)等。
3、6分钟步行测试，可给出VI(分钟吸气量),VE(分钟通气量),BF(呼吸频率)等。
[bookmark: _GoBack]4、可对吸入氧、二氧化碳浓度的实测数据分析及呼出的氧、二氧化碳浓度的实测数据分析。
5、运动心肺换气量测试，可给出VO₂ (摄氧量),VO₂/Kg(每公斤摄氧量),VE(分钟通气量),BF(呼吸频率),VCO₂ (二氧化碳呼量),METS(梅脱值)等。
6、患者信息储存，可记录受试者姓名、性别、年龄、身高、体重、ID,并保存测试报告。
7、便携式，可用于与功率车、运动平板等结合使用，可长时间佩戴监测，适用于各种活动以及体育运 动监测，不受场地限制，设备便携，操作简单。
8、测试报告给出测试值、参考标准值、测试值/参考值百分比。


