
呼吸压力和训练排痰模块参数要求
1、适用于测量患者口腔最大吸气压力、口腔最大呼气压力；用于呼吸训练，改善呼吸功能；患者自主呼吸时产生振动呼气正压（OPEP）治疗。
2、测量参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX。
3、检测过程激励式动画操作界面；语音智能播报协助操作使用。
4、可徒手拆卸头部，可进行清洗、浸泡、消毒，可使用通用的肺功能仪耗材。
[bookmark: _GoBack]5、训练过程中，通过显示屏实时显示各项训练数据；训练记录：显示过去训练的历史记录，包括每组训练的训练次数、流速、吸气呼气量等指标。
6、具备肺康复训练功能，可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力，可调整训练阻抗，训练、检测结果可生成相应报告，具备科研价值。
7、具备振荡排痰训练，可选择阻力等级、频率。
8、振荡排痰治疗结果可生成相应的报告。
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