
环境检测服务要求
一、采购内容：环境检测服务

二、采购预算：200000元 

三、检测服务时间：2年 

四、成交单位数量：1家。

五、采购内容及要求：

1、检测清单：

	检测点位
	检测项目
	每次样品数量
	点位数
	检测频次

（每年）

	废水总排口（DW006）
	悬浮物
	3
	1
	52

	
	化学需氧量
	3
	1
	52

	
	粪大肠菌群数
	3
	1
	12

	
	肠道致病菌（志贺氏菌)
	3
	1
	2

	
	肠道致病菌（沙门氏菌)
	3
	1
	4

	
	肠道病毒（按实际情况）
	3
	1
	4

	
	结核杆菌（按实际情况）
	3
	1
	4

	
	pH值
	3
	1
	4

	
	色度
	3
	1
	4

	
	五日生化需氧量
	3
	1
	4

	
	总α
	3
	1
	4

	
	总β
	3
	1
	4

	
	阴离子表面活性剂
	3
	1
	4

	
	总汞
	3
	1
	4

	
	总银
	3
	1
	4

	
	总镉
	3
	1
	4

	
	氨氮
	3
	1
	4

	
	总磷
	3
	1
	4

	
	石油类
	3
	1
	4

	
	动植物油类
	3
	1
	4

	
	挥发酚
	3
	1
	4

	
	总氰化物
	3
	1
	4

	
	总余氯
	3
	1
	4

	洗牙废水（DW005）
	总汞
	3
	1
	4

	
	总银
	3
	1
	4

	检验废气（DA003）
	氯化氢
	3
	1
	4

	
	硫酸雾
	3
	1
	4

	污水站废气（DA004）
	臭气浓度
	3
	1
	4

	
	甲烷
	3
	1
	4

	
	氯气
	3
	1
	4

	
	氨
	3
	1
	4

	
	硫化氢
	3
	1
	4

	锅炉废气（DA005）
	氮氧化物
	3
	1
	12

	
	二氧化硫
	3
	1
	1

	
	颗粒物
	3
	1
	1

	食堂废气
	油烟
	5
	1
	1

	污水站周界无组织废气
	甲烷
	3
	4
	4

	
	臭气浓度
	3
	4
	4

	
	氨（氨气）
	3
	4
	4

	
	氯气
	3
	4
	4

	
	硫化氢
	3
	4
	4

	医院周界无组织废气
	氯化氢
	3
	4
	4

	
	硫酸雾
	3
	4
	4

	厂界噪声
	昼夜噪声
	1
	4
	4

	医院生活用水
	生活用水二次供水
	1
	4
	2


备注：以上项目需响应单位现场取样。
2、服务要求

（1）响应单位的监测工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的要求，并按照相关要求做好质控措施，提供的监测报告和服务中涉及的采样及分析人员符合相关上岗要求。

（2）响应单位必须严格遵守廉政要求及职业操守，不受被监测单位的影响，保证监测数据和信息的代表性、正确性和完整性，严守监测秘密。

（3）未经采购人允许，监测结果不得作其他用途，不得泄露或散布监测数据和结果。

（4）响应单位应按照相关要求，做好监测服务过程中的安全生产工作，对安全生产全面负责。

（5）响应单位应积极配合甲方的监督、检查。

响应单位需每年一次对病理科取材室、切片室空气进行甲醛、二甲苯浓度的检测并出具检测报告。

根据相关法律法规及环保要求，在检测服务期限内，若检测项目有更新，成交人需对新检测项目进行检测，不另外收取费用。

3、报价要求： 
（1）人民币报价，响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

（2）报价应包括响应单位成交后按照合同约定的服务所需的全部费用，包括完成所有采购内容以及本项目所需的劳务支出、配套费用、售后服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

六、综合说明：

1、本次采购不接受联合体投标。
2、付款步骤：
采购合同签订生效后，无服务质量问题，采购人每季度支付服务费用的12.5%，本次服务期限为2年，分8次支付。
3、售后服务：成交单位应具有优良的服务态度，响应时间≤0.3小时，1小时内到场，2小时以内完成采购方提出的检测要求。


6

