污水处理站缺氧池、接触氧化池清污项目服务要求
一、项目名称：污水处理站缺氧池、接触氧化池清污服务项目
二、项目采购预算：陆万元整（￥60000.00）
注：报价不得超过本次采购预算金额。
3、 服务期限：自合同签订之日起30天内完成。
4、 服务地点：南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院）
5、 响应单位资质要求：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _GoBack]5、法律、行政法规规定的其他条件；
6、本次采购不接受联合体投标。
7、具有专业清污设备（中型及以上吸粪车，各类池内清污设备），可以为医院提供专业的缺氧池、接触氧化池清污的解决方案。
8、作业人员须具备有限空间作业证。
六、项目说明：
1、项目概述：对医院两组缺氧池（7.2*1.8*6.35米）、两组接触氧化池（7.2*5.4*6.35米）全面清淤冲洗，彻底清除池底淤泥、悬浮污泥及老化生物膜，排空池内污水，冲洗干净池壁、管道、设备基座，池内无积水、无污泥、无异味残留。 
2、服务要求：符合《中华人民共和国环境保护法》、《城市市容和环境卫生管理条例》和《粪便无害化卫生要求》（GB 7959），遵守以上国家规定和标准，可以确保缺氧池、接触氧化池清污的安全性、有效性和环保性。清污产生的污泥由中标单位根据国家法规和标准负责处置。
3、服务质量必须达到合格，凡因作业单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。
七、其它要求：
1、响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。
3、报价包括完成该项工作所需全部的设备、材料、附配件及其施工、人工、机械、运输、仓储、劳保、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、企业利润、税金等以及政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

